{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["pieghe90°","Start","Pieghe aperte"],"not_rendered":{"images":1,"macros":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"pieghe90°","index":0,"n_rows":28,"n_cols":10,"rows_kept":28,"hidden":true}
[]
[]
["Fattore K = ",null,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[]
["Misure Esterne"]
[{"$nulls":3},"1° Linea di piega (Rif.A)","2° Linea di piega ","3° linea di piega(Rif.B)","4° linea di piega",null,"Misura taglio","Sviluppo"]
["Spessore",null,5]
[]
["1°piega",null,25,{"$f":"((C7*C3)+C10)*0.785+C9-C7-C10","v":20.8875}]
["raggio int",null,5]
["2°piega",null,25,null,{"$f":"((C7*C3)+C12)*1.57+C11-(C7*2)-(C12*2)","v":16.775},{"$nulls":3},{"$f":"IFERROR((C7/2+C10)*0.785+C11-C7-C12+D9,\"\")","v":41.775},"due lati"]
["raggio int",null,5]
["3°piega",null,200,null,null,{"$f":"IF(C13=0,\"\",((C7*C3)+C14)*0.785+C13-C7-C14)","v":195.8875},null,null,{"$f":"IFERROR((C7/2+C10)*0.785+D9+E11+C13-C12-C7,\"\")","v":233.55},"tre lati"]
["raggio int",null,5]
["4°piega",null,100,{"$nulls":3},{"$f":"IF(C15=0,\"\",((C7*C3)+C16)*1.57+C15-(C7*2)-(C16*2))","v":91.775},null,{"$f":"IFERROR((C7/2+C10)*0.785+D9+E11+G15+C13-C12-C7,\"\")","v":325.325},"quattro lati"]
["raggio int",null,5]
[]
["X",null,500,{"$nulls":4},{"$f":"IF(C18=0,\"\",(C7/2+C16)*1.57+C18-(C7*2)-(C16*2))","v":491.775},{"$f":"IFERROR((C7/2+C10)*0.785+D9+E11+G15+H18+C13-C12-C7,\"\")","v":817.0999999999999},"cinque lati"]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":5},"2 lati(una piega )",{"$f":"I11-D9","v":20.8875}]

{"sheet":"Start","index":1,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26}
{"$rows_empty":25}
[{"$nulls":10},"Calcolo Piega"]

{"sheet":"Pieghe aperte","index":2,"n_rows":29,"n_cols":19,"rows_kept":29,"hidden":true}
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":17},{"$f":"(TAN(R25))","v":1.9209821269711662},{"$f":"(TAN(R21))","v":1.9209821269711662}]
[{"$nulls":17},{"$f":"C17+C24","v":4},{"$f":"C17+C20","v":4}]
[{"$nulls":17},{"$f":"R24*D25","v":3.2708333333333335},{"$f":"R20*D21","v":3.2708333333333335}]
[{"$nulls":17},{"$f":"R9+R10","v":7.270833333333334},{"$f":"S9+S10","v":7.270833333333334}]
[{"$nulls":17},{"$f":"R8*(R9)","v":7.683928507884665},{"$f":"S8*(S9)","v":7.683928507884665}]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"1a Linea di piega (A)",null,"2a Linea di piega ",null,"3a linea di piega (B)",null,"Misura taglio"]
["Spessore",null,2]
["fatt K",null,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["primo lato",null,20]
["raggio int",null,2,{"$nulls":14},{"$f":"((C20+(C17*$C$18))*3.14)/180","v":0.052333333333333336}]
["Angolo ",null,125,{"$f":"C21/2","v":62.5},null,{"$f":"C19-(TAN(R21)*(C17+C20))+(((R20*D21)))","v":15.586904825448668},{"$nulls":11},{"$f":"RADIANS(C21/2)","v":1.090830782496456}]
[]
["secondo lato",null,150]
["raggio int",null,2,{"$nulls":14},{"$f":"((C24+(C17*$C$18))*3.14)/180","v":0.052333333333333336}]
["Angolo ",null,125,{"$f":"C25/2","v":62.5},{"$nulls":3},{"$f":"C23-R12-S12","v":134.63214298423065},{"$nulls":3},{"$f":"F21+J29","v":31.173809650897336},{"$nulls":5},{"$f":"RADIANS(C25/2)","v":1.090830782496456}]
[]
["terzo lato",null,20]
["raggio int",null,2]
["Angolo",null,{"$f":"$C$25","v":125},{"$f":"$D$25","v":62.5},{"$nulls":5},{"$f":"C27-(TAN(R25)*(C17+C28))+(((R24*D25)))","v":15.586904825448668},null,{"$f":"J29+H25+F21","v":165.805952635128}]